{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备清单规格要求"]
[]
["序号","名称","型号","描述","数量"]
[1,"刀片服务器机箱","联想IBM Flex System","国际知名品牌；10U机架式刀箱，支持14个2路刀片服务器节点；必须支持UNIX服务器、x86服务器混插，支持基于UNIX服务器的虚拟化和x86服务器虚拟化，且可以通过一套管理平台统一调度管理；支持半宽（高）和全宽（高）服务器和内置存储系统混合部署；可选管理节点, 管理节点中的软件固化, 免维护；Flex System刀箱必须支持内置企业级磁盘阵列，可扩展支持240块盘，支持自动分层和实时压缩技术，支持存储虚拟化技术，可将异构多品牌SAN存储整合成存储资源池统一规划使用；配置≥ 6个热插拔冗余电源模块；每机箱可支持不少于6个热插拔电源模块，支持N+1, N+N等多种冗余方式，电源模块需采用高能效设计，白金认证，电源额定功率≤2,500W；要求必须通过80 PLUS Platinum认证，最高负载下电源效率≥91%，需提供测试报告。支持135W Intel CPU电源模块，配置专用独立散热风扇，采用外部取电方式，电源故障时电源风扇依然可以工作；配置≥10个热插拔冗余风扇模块；机箱可支持不少于10组热插拔冗余风扇；风扇模块采用双向对转式设计，每个模块内部配置前后两组旋转方向相反的风扇叶片，以较低转速提供最大的通风量；支持4个I/O模块插槽，支持 1Gb/10Gb/40Gb以太网、FCoE、8Gb/16Gb光纤通道、40Gb/56Gb Infiniband交换模块，配置两个千兆以太网交换机模块，与服务器同品牌，单台交换机支持 ≥48个1Gb端口，支持≥4个10Gb上联端口；当前至少激活24个1Gb端口,要求必须支持动态端口激活，灵活组合对内和对外以太网接口，千兆接口置换万兆接口；支持故障切换failover功能，具备虚拟机感知功能；支持Vmware、XEN、Hyper-V等主流虚拟化技术，可基于虚拟端口进行配置和管理，可感知虚拟机的迁移，并且可支持QoS、ACL 和VLAN等网络策略设置自动地跟随虚拟机一起迁移；配置两个8Gb FC交换机模块，每个交换机对内14口，对外6口；配置4个8 Gb SFP+模块；配置2个三相32A PDU供电模块，每个PDU提供至少3个IEC-C19电源接口；刀箱采用无源背板，为每台服务器节点提供不少于2个冗余的I/O接口, 背板提供节点通风风道；内置1个机箱管理模块，可选冗余，提供远程仿真图形界面管理，通过刀箱 集成KVM，可同时远程管理到刀箱内所有刀片服务器，并支持虚拟介质，支持远程状态监控，故障告警，电源能耗控制，微码更新， 机箱与计算节点批量初始化配置，网络与交换机管理，资产管理等功能；提供服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管 理模块、硬盘及各类扩展卡的光通路诊断及故障前预警功能；提供原厂商3年7*24免费上门，4小时快速响应服务；为保证所采购产品为原装正品，所有服务器组件为出厂标配，不能增减任何配件，需要生产方，用户方和供货方三方验收。提供生产厂商针对此项目的授权和产品三年7*24小时保修服务说明原件，由生产厂商工程师上门安装调试。","1"]
[2,"中心刀片服务器","联想IBM X480X6","和服务器机箱同品牌，全高（宽）刀片服务器,每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输,采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果；配置Intel Xeon E7-4820V2系列处理器，处理器主频≥ 2.0GHz，每处理器不少于8个内核，三级缓存≥16MB，当前配置≥2个处理器，可扩展至≥4个处理器,配置≥128GB DDR3 RDIMM内存，每台服务器可提供≥96个内存插槽，可扩展到≥6TB内存；支持ECC、Chipkill、内存镜像和内存备用技术,支持SAS/SATA/SSD等多种存储介质，当前配置≥2*240GB 固态硬盘，可最大支持4块2.5寸热插拔硬盘,集成阵列控制器，支持RAID 0, 1, 1E, and 10,可选支持配置独立M5210阵列控制器，支持RAID 0, 1, 10, 5, 50，支持1 GB高速闪存缓存，可升级支持RAID 6/60；提供≥8个PCI-E 3.0 接口 ,配置≥ 4个千兆以太网端口，可选万兆网卡支持vNIC虚拟网卡技术，每个端口可根据需要划分成至少4个虚拟网卡，带宽可任意设定，可支持FcoE或iSCSI硬件加速；配置≥ 1块双端口8Gbps光纤通道卡,提供≥1个外部USB接口，≥ 2个内部USB接口，可选内嵌虚拟化套件；集成管理芯片，支持远程监控及管理，KVM，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能,持Microsoft Windows Server 2008 R2,2012, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/ 11, Vmware ESX 5以上版本；提供原厂商3年7*24免费上门，4小时快速响应服务；为保证所采购产品为原装正品，所有服务器组件为出厂标配，不能增减任何配件，需要生产方，用户方和供货方三方验收。提供生产厂商针对此项目的授权和产品三年7*24小时保修服务说明原件，由生产厂商工程师上门安装调试。","4"]
[3,"数据库服务器","联想IBM X240","与服务器机箱同品牌，全高（宽）刀片服务器；配置2颗Xeon 8C E5-2650V2 80W 2.6GHz/1866MHz/20MB处理器；32GB内存，24个内存插槽，最大可扩展至768GB内存；配置2块900GB 2.5英寸 10K SAS硬盘,支持RAID0、1，可支持配置独立阵列控制器，支持RAID 0, 1, 10, 5, 50，支持1 GB高速缓存，可升级支持RAID 6/60；支持扩展节点，可扩展到14块热插拔硬盘；配置2个万兆以太网端口，可自适应为千兆；2个子卡(x16+ x8 PCI Express 3.0)和1个PCIe 扩展节点连接器(x16 PCI Express 3.0)；USB接口：提供1个外部USB接口，可支持2个内部USB接口显示芯片：集成显示卡，16M显存，最高分辨率不低于1600x1200 （75 Hz）；每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输散热设计：采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果；可管理和维护性 ：1、集成系统管理处理器iMM支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；2. 光通路诊断面板提供对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力； 3.故障部件的快速诊断功能：断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度；支持MS Windows Sever 2008 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux 、Vmware ESXi Server操作系统，三年原厂7*24*4小时保修服务；为保证所采购产品为原装正品，所有服务器组件为出厂标配，不能增减任何配件，需要生产方，用户方和供货方三方验收。提供生产厂商针对此项目的授权和产品三年7*24小时保修服务说明原件，由生产厂商工程师上门安装调试。","1"]
[4,"磁盘阵列","联想IBM V3700","为保证平台兼容性，要求与服务器同品牌；2U机架式，双活动型热插拔控制器，可实现双Active工作模式，含2个控制器模块互为冗余；存储数据缓存≥8GB（非flash闪存），可扩展至16GB缓存，配备≥64GB Flash闪存，缓存配置断电保护：写缓存断电后存储到内置磁盘或闪存盘上；标配支持≥24块2.5英寸盘位，可扩展到≥240块2.5英寸盘位，支持磁盘类型：2.5寸10K转的300GB，600GB,900GB 1.2TB SAS 磁盘；2.5英寸500GB 1TB NL SAS HDD,2.5寸200GB、400GB 800GB E-MLC SSD固态硬盘；3.5寸7200转 2TB、3TB、4TB NL SAS HDD，RAID支持：RAID 0，1，5,6,10；支持RAID后再镜像；冗余热插拔电源和风扇；要求基于Web的简单易用的管理器；分区许可要求免费；支持所有主流操作系统许，无额外费用；要求配置Flash copy 不少于64个目标快照，配备Volume Copy功能，支持备份卷，备份卷将保持与源数据卷的映射关系，再次启动备份操作后将执行一个增量的备份，会缩短备份所需时间，且支持设置拷贝速率；支持性能监控，自动精简配置；支持热点数据自动分层技术，实现热点数据自动迁移到SSD固态硬盘上读取，提高整机IOPS性能，支持内部磁盘虚拟化基数和单向的数据迁移；支持远程数据容灾技术，支持远程复制支持同步、异步模式，通过可选的Turbo Performance license许可，IOPS值可达到50万；本次配置≥4个千兆iSCSI主机接口，≥4个8Gb FC端口带模块和≥6个6Gb SAS主机接口，可支持扩展到12个千兆iSCSI和6个6Gb SAS主机接口或4个千兆iSCSI、6个6Gb SAS接口和4个10GbE FCOE主机接口；本次配置10块900GB 10K rpm 6Gb  SAS硬盘；支持VAAI和VASA；三年原厂保修，为保证所采购产品为原装正品，需要生产方，用户方和供货方三方验收。提供生产厂商针对此项目授权和产品三年5*9小时保修服务说明原件，由生产厂商工程师上门安装调试。","1"]
[5,"虚拟化软件","VMware","基本要求：采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。管理平台授权许可，要求管理平台能管理1000台物理服务器，8颗CPU授权许可；虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；每个虚拟机都可以安装操作系统，并且操作系统可以异构；虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；能够提供性能监控功能，对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈；虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容。兼容性要求：支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC, Unisys以及国内自主品牌服务器等等；兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等；兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品；兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows NT、WinXP、windows Vista、Win2000、Win2003、windows 2008、Reahat Linux、Suse linux、Solaris x86、Novell、Trubo linux、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等等；支持主流应用软件的运行，包括但不局限于数据库、中间件、ERP等等。功能性要求：支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性；支持在线的VM迁移功能(vMotion)，可以在不停机的状态下，手工实现VM在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性；具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用；每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求；虚拟化平台内建虚拟交换机(vSwitch)，实现VM之间或与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上VM之间的网络隔离(支持VLAN)；提供基本的防火墙能力，可以对端口(Port)配置基于IP的访问控制；提供整合备份功能，能够利用重复删除技术对VM进行快速备份(全备份或增量备份)和恢复；同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容；具有共享数据文件系统，支持逻辑卷的动态调整，可以聚合多个异构逻辑卷（LUN），并实现在线进行存储容量的增长；具有存储精简配置能力(Thin Provisioning)，减少存储容量的需求；支持热添加CPU 和内存功能，在不对用户造成中断的情况下，根据需要为虚拟机部署更多 CPU 和内存；虚拟机支持3D图形加速卡，可以根据需要启用或停用；提供专用的P2V工具，实现物理机至虚拟机的平滑过渡；提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时支持Web client和命令行管理功能。基于Linux平台的管理软件。指标要求：每台VM(虚拟机)的vCPU数量可以达到8个vCPU；每台VM(虚拟机)的内存大小无限制； 每台VM(虚拟机)可以支持到64TB的存储容量；每台虚拟化服务器最多支持512个虚拟机； 多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到32台；可以内建虚拟交换机vSwitch的数量至少达到127个，每个VSwitch的端口数量至少达到1016个；多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到32台。其它要求：虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发； 虚拟化软件的功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性；提供技术支持服务，如免费的版本升级和专业的售后服务专线支持（800电话）等；为市场成熟产品，在本地区内具有广泛的应用案例；提供生产厂商针对本项目的授权书和服务说明原件，并由生产厂商工程师负责安装调试，并出具安装调试终结报告。","1"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}